**Не надані в користування найбільш перспективні родовища**

**Вінницька область**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип сировини та її основне призначення згідно державного балансу  | Родовище | Район | Запаси, тис.м3(тис.тон)\* | Примітки |
| Плавиковий шпат (флюорит) | Бахтинське | Муровано-куриловецький | руда (4157,5)СаF2 (589,7)руда (13710,3)\*\*СаF2 (1920,8)\*\* | Єдине в Україні (крім Покрово-Кереївського в Донецькій області, що не освоюється через складні умови видобування |
| Абразивна сировина - гранат  | Слобідське | Калинівський | руда – (4436) гранат – (673) | Вміст гранату в руді 8,4-36,0%, середній 15,2%  |
| Каолін первинний | Чубинське  | Козятинський  | (884000)\*\*\* | 2 - 5 км до зал.ст.Козятин |
| Каолін первинний | Гурівське  | Козятинський  | (180000)\*\*\* | 1 – 3 км зас.ст.Каолінова, Козятин-2 |
| Каолін первинний | Миколаївське  | Козятинський  | (107000)\*\*\* | 1 – 3 км зас.ст.Миколаївка |
| ТрепелФосфатний вапнякКремниста крейда | Немійське (комплексне) | Могилів-Подільський | (389)(1448)(3642) | 2 км до зал.ст.Моглів-Подільський |
| Вапняк для цукрової промисловості | Студенівське | Піщанський | (31338) | Розроблялося державним підприємством |
| Вапняк для цукрової промисловості | Вила | Томашпільський  | (100000)\*\*  |  |
| Вапняк для вапна | Рівське | Жмеринський  | (10706) | 5 км до м.Жмеринка, під’їзна колія на родовищі |
| Вапняк для вапна | Немійське  | Могилів-Подільський | (6706) | 5 км до зал.ст.Моглів-Подільський та Сулятицька, розроблялося держ.підприємством |
| Вапняк для вапна | Ізраїлівське | Могилів-Подільський | (5194) | 1 км до зал.ст.Ізраїлівка, розроблялося |
| Вапняк для розпилювання на стінові блоки  | Стінянське | Томашпільський | 35170 | Випилювання блоків відкритим способом, розкрите кар’єром,  |
| Вапняк для розпилювання на стінові блоки  | Стіна | Томашпільський | 5805 | Випилювання блоків відкритим способом, розкрите кар’єром, розроблялося держ.підприємством |
| Вапняк для розпилювання на стінові блоки  | Дмитрашків-Трудівське | Піщанський | 9889 | Розроблялося підземним та відкритим (кар’єром) способом |
| Вапняк для розпилювання на стінові блоки  | Гарячківське (4 окремих ділянки) | Крижопільський | 11692 | Розроблялося |
| Вапняк для розпилювання на стінові блоки  | Деребчинське | Шаргородський | 15644 | Випилювання блоків підземним і відкритим способом, розроблялося держ.підприємством |
| Вапняк для розпилювання на стінові блоки  | Лиса Гора | Шаргородський | 4867 | Розроблялося |
| Вапняк для розпилювання на стінові блоки  | Вербівське | Шаргородський | 4464 | Розроблялося |
| Пісковик - облицювальний камінь | Порогівське | Ямпільський | 97 | Розкрите кар’єром  |
| Пісковик  | Ямпільське ділянка Ямпільська | Ямпільський | 50 | Розроблялося державним підприємством  |
| Граніт для щебеню | Широкогребельське | Хмільницький  | 17303  | 3 км до зал.ст.Хмільник |
| Граніт для щебеню | Дашівське  | Іллінецький | 5900 | 8 км до зал.ст.Сорока  |
| Граніт для щебеню | Гопчицьке (Погребищенське) | Погребищенський  | 5785 | 1 км до зал.ст.Ржевуська, під’їзна колія до кар’єру  |
| Гравійно-піщана суміш |  | Ямпільський | 1014 | Розроблялося. В регіоні відсутні підприємства з реалізації щебеню (гравію) та піску  |
| Пісок будівельний | Прибузьке | Вінницький | 2724 | 3 км до м.Вінниця  |
| Пісок будівельний | Бохоницьке | Вінницький | 1706 | 4 км до м.Вінниця |
| Пісок будівельний | Сосонське  | Вінницький | 1626 | 13 км до м.Вінниця (по шосе) |
| Пісок будівельний | Немійсько-Юрковецьке | Могилів-Подільський |  |  |
| Пісок будівельний | Берізко-Чечельницьке | Чечельницький | 1554 | В районі відсутні діючі піщані кар’єри. |
| Пісок для бетону | Скибинецьке | Тростянецький | 453 | Пісок з високим модулем крупності - 1,6-3,9, розкрив 0,5 м, пісок бл.7 м.  |
| Пісок будівельний | Марянівське | Гайсинський | 340 | 5 км до м.Гайсин |
| Пісок будівельний | Комаргородське | Томашпільський | 301 | 10 км до смт.Томашпіль, 10 км до смт.Вапнярка. В районі відсутні діючі піщані кар’єри |
| Пісок будівельний | Коржівське | Немирівський | 166 | 3 км смт.Брацлав, 20 км м.Немирів. В районі відсутні діючі піщані кар’єри |
| Пісок будівельний | Жмеринське (Жуковецьке) | Жмеринський  | 133 | 5 км до м.Жмеринка. В районі відсутні діючі піщані кар’єри. |
| Торф  | Войтівецьке  | Хмільницький | 1189 |  |
| Вода підземна питна | Вінницьке ділянка Бузька | Вінницький  |  | Законсервовані свердловини з розвіданими запасами питної води в екологічно чистій зоні поблизу м.Вінниця |

\* - запаси сировини приведено в тис.м3 чи в тис.тон (в дужках) згідно державного балансу запасів корисних копалин станом на 2015 рік, для родовищ, не врахованих державним балансом - згідно матеріалів розвідок.

\*\*- попередньо розвідані (оцінені) запаси категорій С1, С2 не враховані державним балансом.

\*\*\* - попередньо оцінені прогнозні ресурси